For router R1

R1>en

R1#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#int

R1(config)#interface g0/0

R1(config-if)#ip helper

R1(config-if)#ip helper-address 192.168.60.253

R1(config-if)#exit

R1(config)#